Бібліографічні дані до патенту на винахід # 22803 A 

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПОШКОДЖЕННОГО ПРИЄДНАННЯ В В ЕЛЕКТРИЧНІЙ МЕРЕЖІ 

(11)	22803 A	(51)	МПК
H02H 3/26 (2006.01)

(24)	21.04.1998

(21)	96093684	(22)	24.09.1996

(46)	21.04.1998, бюл. № 0

(71)	ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA) 
................................................................................................................................................................... 
ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UA) 
................................................................................................................................................................... 
DONETSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY (UA) 

(72)	Кобазєв Володимир Павлович (UA); Чупайленко Олексій Андрійович (UA); Лисенко Віктор Анатолійович (UA); Кошин Борис Олексійович (UA) 
................................................................................................................................................................... 
Кобазев Владимир Павлович (UA); Чупайленко Алексей Анлреевич (UA); Кошин Борис Алексеевич (UA) 
................................................................................................................................................................... 
Kobaziev Volodymyr Pavlovych (UA); Chupailenko Oleksii Andriiovych (UA); Koshyn Borys Oleksiiovych (UA) 

(73)	ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA) 
................................................................................................................................................................... 
ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UA) 
................................................................................................................................................................... 
DONETSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY (UA) 

(54)	СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПОШКОДЖЕННОГО ПРИЄДНАННЯ В В ЕЛЕКТРИЧНІЙ МЕРЕЖІ 

(57)	Способ определения поврежденного присоединения в электрической сети, включающий регистрацию полярности импульса тока нулевой последовательности каждого присоединения, возникающего в момент замыкания на землю, и определение поврежденного присоединения путем сравнения знаков импульсов, отличающийся тем, что регистрацию производят одновременно не менее чем для трех присоединений, затем определяют преобладающую полярность, которую сравнивают с полярностью каждого импульса тока, а о повреждении присоединения судят по полярности импульса тока, отличающейся от преобладающей.