МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, 
МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ
ГВУЗ «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
_____________________________________________________________________

КАФЕДРА ГЕОЛОГИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО КУРСУ «СТРУКТУРНАЯ ГЕОЛОГИЯ»
(для студентов заочной формы обучения)
направление подготовки 050301 «Горное дело»
вариативная часть учебного плана: - «Бурение скважин»

Донецк, ДонНТУ, 2011

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, 
МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ
ГВУЗ «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
___________________________________________________________________

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО СТРУКТУРНОЙ ГЕОЛОГИИ
(для студентов заочной формы обучения)
направление подготовки 050301 «Горное дело»
вариативная часть учебного плана: - «Бурение скважин»

Утверждено
на заседании кафедры геологии
Протокол № 2  от 25октября 2011 г. 

Донецк, ДонНТУ, 2011

УДК 551.243(007)

Методические указания к выполнению контрольной работы по структурной геологии для студентов заочной формы обучения (направление подготовки 050301 «Горное дело»; вариативная часть учебного плана: - «Бурение скважин») /Сост.: М.Д. Карали, М.С. Заборин. -Донецк: ДонНТУ, 2011. - 42с.

Излагаются содержание и порядок выполнения контрольных заданий по структурной геологии: определение элементов залегания слоев графическими и аналитическими способами, приемы анализа геологических карт различной сложности, принципы построения геологических разрезов при разных формах залегания горных пород и др. Приводятся варианты контрольных заданий и список литературных источников.

Пособие предназначено для студентов-заочников направления подготовки 050301 «Горное дело» (специальности «Бурение скважин»)

Составители: М.Д. Карали, ст.препод., М.С. Заборин, доц..

ВВЕДЕНИЕ  

Программой и учебным планом подготовки бакалавров специальности «Бурение скважин» (по системе заочного образования) предусмотрено выполнение контрольной работы по курсу «Структурная геология». 
Знание основ структурной геологии является совершенно необходимым для горного инженера, ибо областью его практической деятельности является литосфера, со всем многообразием структурных форм, образующих её. Только после усвоения основных положений структурной геологии горный инженер сможет решать поставленные перед ним задачи.
При выполнении контрольной работы студенты, кроме закрепления теоретических знаний, получают умения и навыки решения структурных задач, анализа и чтения геологических карт, составления геологических разрезов, структурных карт и другой графики. 
Проверенная контрольная работа предъявляется студентом при сдаче экзамена по курсу.
При прохождении курса «Структурная геология» можно пользоваться любым учебником по курсу, желательно изданным в последнее время.
Новейшие сведения по различным вопросам структурной геологии студент может почерпнуть в научных и научно-популярных журналах, на геологических интернет-сайтах.

УКАЗАНИЯ
К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

ЗАДАНИЕ 1 и 2
Представляют собой теоретические вопросы. Выполняются после изучения литературы и конспекта лекций. Излагаются реферативно, дополняются рисунками. 

ЗАДАНИЕ 3. Выполняется в указанном (или произвольном) масштабе

ЗАДАНИЕ 4. Определение элементов залегания слоя на геологической карте.
При выполнении задания студенты овладевают приемами определения элементов залегания слоя по его выходу на геологической карте, определение глубины подсечения буровой скважиной кровли слоя, определение вертикальной мощности слоя с помощью изогипс.
Краткие теоретические сведения
положение слоя в пространстве определяется его элементами залегания: .
а) азимутом линии простирания;
б) азимутом линии падения; 
в) углом падения.
Линия простирания - линия пересечения поверхности наклонного слоя с горизонтальной плоскостью (рис. 1) Если наклонный слой рассечь серией горизонтальных плоскостей, расположенных на равных вертикальных расстояниях и приуроченных к определенным высотным отметкам, то полученные линии пересечения, спроектированные на горизонтальную плоскость, будут горизонталями слоя, или изогипсами. Они же является линиями простирания.
Линия падения - линия, перпендикулярная линии простирания, лежащая в плоскости пласта и направленная в сторону его наклона. Положение линий простирания и падения в пространстве определяется углом в градусах, который называется азимутом и отсчитывается по ходу часовой стрелки от северного направления до линии простирания или до проекции линии падения на горизонтальную плоскость. 

Рисунок 1. Элементы залегания слоя: МН - линия простирания; ОБ-линия падения; 
ОА - проекция линии падения на горизонтальную плоскость; АОВ - истинный угол 
падения пласта

Угол между линией падения слоя и ее проекцией на горизонтальную плоскость называется истинным углом падения слоя.
Элементы залегания определяются в полевых условиях с помощью горного компаса, а также графических построений или аналитическими вычислениями.
Порядок выполнения работы. 
Выполнение всей работы можно условно разделить на несколько этапов:
а) нахождение линии простирания слоя;
б) нахождение линии падания слоя; 
в) определение азимута падения слоя;
г) определение угла падания слоя;
д) определение глубины подсечения буровой скважиной кровли слоя;
е) определение с помощью изогипс вертикальной мощности слоя.
Рассмотрим по порядку решение этих задач.
На геологической карте с топографической основой линию простирания можно получить путем соединения точек пересечения одноименной горизонтали с одноименной поверхностью слоя (кровли или подошвы). Все эти точки будут иметь одинаковые абсолютные отметки и принадлежать слою. Абсолютная отметка линии простирания (изогипса) будет равна абсолютной отметке горизонтали местности. Таким же образом на карте можно получить ряд линий простирания (изогипс) с различными абсолютными отметками.
Линия, проведенная перпендикулярно к линиям простирания в сторону уменьшения их абсолютных отметок, является линией падения слоя.
Для нахождения азимутов линии простирания и линии падения необходимо в точках пересечения восстановить линию «север-юг» и с помощью транспортира замерить угол между северным направлением меридиана и линиями падения и простирания. Это будут азимут линии падения и азимут линии простирания данного слоя.
Для нахождения истинного угла падения слоя на геологической карте пользуются заложением - проекцией отрезка линии падения слоя на горизонтальную плоскость, заключенного между двумя линиями простирания (изогипсами). проведенными по кровле или подошве слоя.
На карте строим прямоугольный треугольник заложения, в котором, один катет будет равен величине заложения (расстоянию между изогипсами на карте), а второй катет – сечению изогипс в масштабе карты. Угол в треугольнике между катетом, равным заложению, и гипотенузой будет равен истинному углу падения пласта
Аналитически тангенс угла падения слоя определяется по формуле:
tg α=в/а
где а - величина заложения; в – сечение изогипс (или разность отметок изогипс), в масштабе карты, α – угол падения пласта.
Глубину подсечения кровли слоя буровой скважиной по геологической карте определяем следующим образом. От устья скважины проводим перпендикуляр к ближайшей изогипсе слоя. От нее на перпендикуляре, в сторону скважины откладываем отрезки равные величине заложения и подписываем абсолютные отметки кровли слоя. Таким образом определяем абсолютную отметку кровли слоя в скважине.
Глубина подсечения кровли слоя скважиной (А) будет представлять собой разность абсолютной отметки устья скважины (Z), снятой с топографической основы (по горизонталям местности), и абсолютной отметки кровли слоя в скважине (Zкровли): А = Z - Zкровли, где
А - глубина подсечения кровли слоя;
Z - абсолютная отметка устья скважины; 
Zкровли- абсолютная отметка кровли слоя. 
Вертикальная мощность слоя определяется с помощью изогипс путем вычисления разности абсолютных отметок данной изогипсы в кровле и подошве слоя (одна из абсолютных отметок зачастую определяется методом интерполяции).
На рис.2 изогипса в кровле пласта имеет абсолютную отметку : +60 (т. Р), а на подошве пласта эта же изогипса пересекает отметку +40 (т. М). Разность между отметками кровли и подошвы даст величину вертикальной мощности, равную 20 м.

Рисунок 2. Определение элементов залегания слоя на геологической карте. В круглых скобках - значения изогипс кровли слоя, в квадратных - подошвы. Изогнутые оцифрованные линии - горизонтали рельефа местности

Задание выполняется на учебной бланковой карте №6, на которую наносятся все графические построения. Изогипсы проводятся в пределах карты, не менее пяти для каждого пласта, а их значения подписываются вдоль рамки карты с внешней стороны. Абсолютная отметка кровли слоя в скважине, подписывается в круглых скобках под наименованием скважины. 
Результаты расчетов и определений по всем трем слоям, оформить в виде таблицы (см.табл 1 ). Таблица располагается на обратной стороне карты.

Таблица 1
Номер слоя	Элементы залегания слоя	Вертикальная мощность слоя, м	Определение подсечения кровли слоя скважиной:	
			Скважина…	Скважина…	Скважина…	
1.						
2.						
3.						

Таблица 2. Варианты заданий
Вар.	Задание	Вар.	Задание	
1	А-1	В-3	С-2	14	В-1	Е-3	D-1	
2	Е-2	С-3	А-1	15	А-1	F-2	В-3	
3	F-2	А-1	В-3	16	F-3	В-1	С-2	
4	G-3	В-1	С-2	17	G-1	В-3	С-3	
5	G-1	В-3	С-2	18	D-1	В-1	G-1	
6	G-3	А-1	F-2	19	F-2	А-1	В-1	
7	F-2	Е-3	А-1	20	Е-3	F-2	А-1	
8	D-1	А-1	Е-3	21	G-1	В-1	С-2	
9	Е-2	С-3	D-1	22	G-3	F-2	В-1	
10	F-2	G-1	С-3	23	А-1	В-1	D-1	
11	G-3	Е-2	А-1	24	С-2	Е-1	G-3	
12	С-3	D-1	G-1	25	А-1	В-1	Е-3	
13	D-1	G-1	Е-3	26	G-3	С-2	А-1	

ЗАДАНИЕ 5. Определение элементов залегания пласта по данным трех буровых скважин.
При выполнении задания студенты приобретают навыки определения элементов залегания пласта по данным подсечения его тремя вертикальными буровыми скважинами, не лежащими на одной прямой, методом графических построений. 
Краткие теоретические сведения излагаются в задании 4.
Порядок выполнения задания. В таблицу исходных данных (табл. 3) вписываем вычисленные абсолютные отметки кровли пласта по всем трем буровым скважинам. Абсолютные отметки определяются путем вычитания из значения координаты устья скважины Z глубины подсечения скважиной кровли пласта А. Например, координата устья скважины Z =+210 м, глубина подсечения скважиной кровли пласта А = 215 м. Абсолютная отметка кровли пласта Zкровли = +210 - (215 )= -5м.
В соответствии со значениями координат X и У наносим на чертеж положение буровых скважины (А, В, С), располагая абсциссу У горизонтально, а ординату X - вертикально. Построения производятся в произвольно выбранном масштабе (1:1000, 1:2000; 1:5000 или 1:10000). Скважины, располагаются в вершинах разностороннего треугольника. Решение данной задачи можно осуществить несколькими способами. Способ I и II - методы разности отметок, способ III - метод касательных. 
Способ I. Соединяем прямой линией скважины с максимальной и минимальной абсолютными отметками кровли пласта (скважины А и С) (рис. 3). Из этих же скважин (А и С) восстанавливаем в разные стороны перпендикуляры и откладываем на них отрезки, равные разности абсолютных значений пласта между скважинами А и В, С и В в принятом масштабе. Получаем точки А' и С'. Полученные точки А' и С' соединяем прямой линией, которая будет пересекать линию АС в точке D. 

Рисунок 3. Способ разности отметок I

Проведенная нами, интерполяция абсолютных отметок в скважинах А и С позволила определить абсолютную отметку точки D, которая будет равна абсолютной отметке скважины В.
Полученную точку D соединяем с точкой В. Обе точки лежат в  плоскости пласта и имеют одинаковые абсолютные отметки. Линия, их соединяющая, будет, таким образом, горизонтальной, то есть линией простирания пласта.
Проводим из любой скважины (А или С) перпендикуляр к линии простирания в сторону, меньшей абсолютной отметки, и получаем проекцию линии падения  пласта на горизонтальную плоскость (на карту).
Восстановив направление на север, определяем, с помощью транспортира, азимут падения пласта. 
Для нахождения угла падения необходимо радиусом, соответствующим проекции линии падения АЕ, провести дугу до пересечения с линией АС. Полученную точку F соединяем с точкой А1. В образовавшемся треугольнике АА1F угол АFА1 будет истинным углом падения пласта α.
Способ II. Соединяем прямой линией скважины с максимальной и средней абсолютными отметками кровли пласта (скважины А и В). 
В точках А и В восстанавливаем перпендикуляры в одну сторону и на них откладываем отрезки, соответствующие разности абсолютных отметок скважин А и С, В и С в выбранном масштабе (рис.4). Полученные точки А' и В' соединяем линией, которую продолжаем до пересечения с линией АВ в точке D. Абсолютная отметка точки D будет такой же, как и абсолютная отметка скважины С.

Рисунок 4. Способ разности отметок II

Линия, проведенная через точки С и Д, будет линией простирания пласта, так как точки D и С принадлежат пласту и имеют одинаковые абсолютные отметки.
Из точки А восстанавливаем перпендикуляр на линию простирания. Получаем проекцию линии падения АЕ. Направление падения - в сторону меньшей абсолютной отметки.
В точке А восстанавливаем положение меридиана и находим азимут падения, с помощью транспортира.
Для нахождения угла падения необходимо найти угол между линией падения и ее проекцией на горизонтальную плоскость, т.е. на карту. Откладывает в масштабе карты вдоль линии простирания от точки Е, расстояние равное превышению точки А над точкой Е (см. рис.4). Полученную точку F соединяем с точкой А. В образовавшемся треугольнике угол FАЕ будет истинным углом падения пласта α. 
Способ III. Вокруг каждой скважины описываем окружность радиусом, соответствующим абсолютным отметкам скважин в масштабе построений (рис.5).

Рисунок 5. Способ окружностей

Проводим касательные между каждой парой окружностей до их пересечения в точках n1, n2 и n3. Полученные точки, будут иметь одинаковые абсолютные отметки (±0) и лежать на одной прямой, то есть на линии простирания.
Опускаем на линию простирания перпендикуляр, например, из точки В в сторону меньшего абсолютного значения. Получаем на линии простирания точку К. Отрезок ВК – проекция линии падения пласта.
Для нахождения угла падения пласта, в точке В восстанавливаем перпендикуляр к проекции линии падения до пересечения его с окружностью, проведенной вокруг точки В. Полученную точку Е соединяем с точкой К. Угол ВКЕ является истинным углом падения пласта α.
Результаты определений элементов залегания различными способами по одним и тем же исходным данным не должны отличаться более чем на 2-3°.
Оформление работы. Работа выполняется на двух-трех листах чертежной бумаги формата А4. На одном из листов приводится таблица с исходными данными по форме:
Таблица 3
Скважины	Координаты	Глубина подсечения кровли, в м, А.	Абсолютная отметка кровли пласта, в м, Z1	
	X	Y	Z			
А						
В						
С						

Варианты заданий.
Определить элементы залегания угольного пласта по трем буровым скважинам А, В и С по данным координат и глубинам залегания пласта в скважинах:

Таблица 4
Вариант	Скважины	Координаты	Глубина подсечения кровли, в м.	
		X	Y	Z		
1
	А	+44	-27	+76	46	
	В	-64	+22	+86	21	
	С	+34	+108	+108	23	
2	А	+34	-17	+46	22	
	В	-54	+12	+72	28	
	С	+22	+98	+83	19	
3	А	-125	-75	+505	100	
	В	+145	+130	+390	180	
	С	-25	+230	+210	110	
4	А	-252	-318	+108	42	
	В	-97	+254	+143	25	
	С	+524	+201	+217	29	
5	А	-65	-15	+90	70	
	В	+15	-45	+167	117	
	С	-45	+20	+135	55	
6	А	+44	-27	+76	44	
	В	-64	+22	+92	28	
	С	+32	+108	+110	25	
7	А	+34	-17	+56	34	
	В	-54	+12	+72	18	
	С	+22	+98	+93	19	
8	А	+60	+59	+24	60	
	В	+44	-48	+27	37	
	С	-40	+29	+36	19	
9	А	+67	-96	+348	338	
	В	+67	-46	+352	412	
	С	+17	-96	+237	207	
10	А	-17	+34	+50	22	
	В	+12	-54	+72	28	
	С	+98	+22	+83	19	
11	А	-220	+350	+520	110	
	В	-445	-115	+450	240	
	С	+350	-335	+390	270	
12	А	+42	-48	+15	39	
	В	+25	+39	+18	26	
	С	-22	+18	+20	10	
13	А	+59	-10	+70	45	
	В	+20	-30	+147	87	
	С	+33	+14	+116	36	
14	А	-48	+42	+16	41	
	В	+39	+25	+18	58	
	С	+18	-22	+10	22	
15	А	-15	+65	+90	70	
	В	-45	+15	+167	117	
	С	+20	-45	+125	90	
16	А	-20	+35	+50	20	
	В	+15	-60	+75	31	
	С	+100	+21	+81	18	
17	А	-15	+55	+90	70	
	В	-45	+15	+165	115	
	С	+20	-45	+135	45	
18	А	-252	-318	+108	48	
	В	-97	+254	+143	23	
	С	+524	+201	+217	27	
19	А	+350	-220	+520	110	
	В	-115	-345	+450	240	
	С	-335	+350	+390	270	
20	А	-58	+62	+25	59	
	В	+49	+45	+28	38	
	С	+28	-42	+35	20	
21	А	-175	-75	+510	115	
	В	+145	+130	+480	230	
	С	-125	+230	+380	270	
22	А	-75	-125	+505	100	
	В	+130	+145	+415	180	
	С	+230	-25	+220	110	
23	А	-20	+50	+20	40	
	В	-13	-15	+40	10	
	С	+50	-35	+90	30	
24	А	+41	+18	+72	62	
	В	-12	-40	+115	35	
	С	-41	+18	+98	48	
25	А	+62	-58	+25	59	
	В	+45	+49	+28	38	
	С 	-42	+28	+35	20	

ЗАДАНИЕ 6. Построение структурной карты и геологического разреза к ней
При выполнении задания студенты получают навыки построения структурных карт методом интерполяции.
Краткие теоретические сведения.
Карты, которые изображают в стратоизогипсах геологическую поверхность, носят название структурных, или карт подземного рельефа. Они составляются, когда формы залегания пород не отображены на обычной геологической карте. Структурные карты наиболее эффективны для изображения и анализа складчатых структур, поверхностей несогласий, интрузивных массивов, пластов полезных ископаемых и прочее. Особенно широко структурные карты применяются при разведке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.
Методика составления структурных карт близка к методике изображения карт земной поверхности в горизонталях. На топографическую карту наносят все пункты, в которых может быть определена абсолютная отметка геологической поверхности. Между этими пунктами проводится интерполяция, путем которой находятся точки, имеющие одинаковые отметки. Соединяя эти точки плавными линиями (стратоизогипсами), получаем структурную карту геологической поверхности.
Наиболее надежный метод построения структурных карт основывается на использовании данных буровых скважин, которые позволяют довольно точно определить абсолютную отметку геологической поверхности во многих пунктах. С такой же целью могут быть использованные геофизические данные, геологические разрезы, горные выработки.
Структурная карта дает возможность установить в любой точке карты глубину геологической поверхности, установить элементы ее залегания, а также построить по ней геологические разрезы и решить другие вопросы относительно формы изображенной структуры. 
Структурные карты имеют ряд преимуществ в изображении геологических структур:
- они отличаются точностью, которая позволяет широко использовать их при разведке и эксплуатации пластовых месторождений полезных ископаемых;
- структурные карты позволяют изобразить рельеф складок, которые находятся под земной поверхностью.
В этом их преимущество перед обычными геологическими картами и разрезами.
К недостаткам структурных карт можно отнести то, что на них изображают только одни-два слоя, а не все породи, которые наблюдаются на обычной геологической карте земной поверхности. Поэтому довольно эффективным является объединение структурных и обычных геологических карт.
Построение поверхностей в изолиниях (изогипсах) лучший графический способ изображения структурных форм и наиболее перспективный метод глубинного структурного изучения геологического строения.

Порядок выполнения задания.
При построении структурных карт по данным буровых работ в качестве исходных данных используется буровой журнал, с указанными в нем абсолютными отметками устьев скважин и глубины, на которой встречена кровля опорного горизонта.
Вначале производим обработку исходных данных в буровом журнале. Для этого по абсолютным отметкам устьев скважин и глубинам до опорной поверхности вычисляем абсолютные отметки опорного горизонта (кровли толщи) по формуле: Z1 =Z - A,
где Z1 - абсолютная отметка кровли опорного горизонта, м; 
Z - абсолютная отметка устья скважины, м; 
А - глубина подсечения кровли, м.
Значения абсолютных отметок устьев скважин определяем по их положению на карте относительно горизонталей рельефа.
Буровой журнал выполняется на отдельном листе по форме:

Номер скв.	Абсолютная отметка устья, м	Глубина залега ния кровли, м	Абсолютная отметка кровли, м	

Подписываем абсолютные отметки кровли на бланковой карте в знамена теле номера скважины.
Соединяем скважины прямыми линиями, получая сеть равносторонних или близких к ним треугольников.
Стремиться строить равносторонние треугольники необходимо для того, чтобы избежать появления на карте отсутствующих в действительности изгибов поверхности опорного горизонта, обусловленных только неверной интерполяцией высотных отметок. Следует следить также, чтобы стороны треугольников не пересекали участков, на которых отметки поверхности опорного горизонта были бы выше или ниже интервала отметок, указанных на концах соответствующей стороны треугольника. Не учитывая этого, легко пропустить поднятия и прогибы в кровле опорного горизонта.
Абсолютные отметки вершин полученных треугольников интерполируем с шагом 10 м. Интерполяцию удобно производить с помощью прозрачной палетки, которая представляет собой серию параллельных линий, проведенных на кальке через 10 мм. 
Полученные отметки, подписываем на сторонах треугольников.
Соединяем однозначные отметки плавными кривыми линиями - стратоизогипсами (рис. 6).

Рисунок 6. Пример построения структурной карты кровли опорного горизонта с помощью метода треугольников.

По линии, проведенной вкрест простирания выявленной структуры, строится геологический разрез на котором изображается топографический профиль и профиль кровли опорного горизонта (по пересечениям соответствующих изогипс с линиями вертикального масштаба). Вертикальный масштаб разреза принимается равным горизонтальному.
Задание выполняется на бланковой карте 12 (12-1, 12-2, 12-3, 12-4), в соответствии с вариантами (приложение ), буровой журнал и геологический разрез на листах чертежной бумаги формата А-4. Стратоизогипсы на карте и профиль опорного горизонта на разрезе проводятся синим цветом. В разрывах изолиний обязательно подписываются их значения.
Указывается название карты "Структурная карта", ее масштаб, условные обозначения.
Разрез строится с соблюдением всех требований к его оформлению (масштабы, ориентировка по сторонам света, вертикальные масштабные линейки.

ЗАДАНИЕ 7. Анализ геологической карты с наклонным залеганием слоев при наличии углового несогласия. Построение геологического разреза
При выполнении задания студенты получают навыки чтения и анализа геологических карт с моноклинальным залеганием слоев, установления и анализа углового несогласия, овладевают методикой построения разрезов по данным картам.
Краткие теоретические сведения.
Наклонное, или моноклинальное, залегание слоев горных пород наблюдается тогда, когда слои на обширных пространствах наклонены в одном направлении. Например, в Крыму и на Северном Кавказе толщи меловых и палеогеновых пород повсеместно наклонены на север-северо-восток с углами падения 30°. Положение наклонно залегающих слоев в пространстве определяется о помощью горного компаса, по двум видимым наклонам в стенах шурфа (см. лабораторную работу 4), по данным трех буровых скважин (см. лабораторную работу 3) либо путем анализа геологической карты с горизонталями (см. лабораторную работу I).
Выход наклонно залегающего пласта на геологической карте при расчлененном рельефе будет иметь сложную конфигурацию, зависящую от угла наклона пласта и форм рельефа местности. Ширина выхода пласта на поверхности будет тем больше, чем больше истинная мощность, и увеличивается при выполаживании рельефа местности.
Несогласное залегание слоев образуется при нарушении стратиграфической последовательности слоев вследствие перерывов в осадконакоплении.
При несогласном залегании выделяется поверхность несогласия, условно совпадающая с подошвой нижнего слоя осадочной толщи, формирование которой возобновилось после перерыва в осадконакоплении.
Несогласное залегание (несогласие) может быть параллельным, когда серии слоев, налегающие выше и ниже поверхности несогласия, параллельны друг другу, и угловым, когда перерыв наблюдается между осадочными толщами, имеющими разные углы наклона. При угловом несогласии поверхность несогласия срезает под углом различные горизонты более древней толщи и проходит параллельно границам верхней, более молодой толщи. Угловое несогласие будет слабым при угле несогласия до 30° и резким - при угле свыше 30°. 
Порядок выполнения работы. Прежде всего, произведем анализ бланковой карты и проведем карандашом линию несогласия по подошве наиболее древнего слоя более молодой толщи (по легенде к карте - это подошва слоя 4). Более молодая толща располагается в северо-восточной и восточной частях площади, более древняя - палеозойская - в западной и юго-западной частях.
Затем определяем элементы залегания обеих толщ по методике, аналогичной использованной в задании 4. Для этого:
1. Проводим для ниже лежащей толщи изогипсы любого пласта (его кровли или подошвы). Изогипсы проводятся только в пределах поля выходов толщи (рис.12). Подписываем изогипсы карандашом и определяем направление падения.
2. Проводим линию падения (ее горизонтальную проекцию) и показываем направление падения стрелкой. От начала линии падения проводим положение меридиана и показываем азимут падения. Определяем его значение с помощью транспортира.
3. Определяем величину вертикального сечения изогипс в масштабе карты, учитывая, что сечение рельефа местности и, соответственно, изогипс составляет 100 м, а масштаб карты равен 1:25000 (в I см - 250 м). Строим прямоугольный треугольник заложения на двух соседних изогипсах, один его катет - расстояние между соседними изогипсами на карте (величина заложения), другой - графическое выражение сечения изогипс в масштабе карты. Замеряем транспортиром угол падения - α, который в треугольнике находится между гипотенузой и катетом, равным заложению.

Рисунок 7. Графические построения при определении элементов залегания и вертикальной мощности слоев нижней толщи:
I - верхняя толща; 2 - слой нижней толщи; 3 - горизонтали рельефа местности; 4 - изогипсы кровли слоя нижней толщи; 5 - участок изогипсы между кровлей и подошвой слоя, по которому определяется его вертикальная мощность; аб - заложение, бв - графическое выражение сечения изогипс в масштабе карты.
Вертикальная мощность слоя равна: 700 м - 500 м = 200 м.

4. Проделываем те же операции для верхней, более молодой толщи.
Построение фиксируем на карте, показывая графически азимуты линий падения и углы падения.
Затем производим определение вертикальной мощности слоев более древней и более молодой толщ по методике, изложенной в задании 4. Мощности определяется как разность отметок горизонталей между точками выходов кровли и подошвы данного слоя, расположенных на одной и той же изогипсе (см.рис.). Вертикальные мощности наиболее древнего и наиболее молодого слоев нижней толщи (слой 9 и 5) и наиболее молодого слоя верхней толщи  не могут быть установлены вследствие того, что пласт в рельефе полностью не вскрыт: в пластах I и 5 отсутствуют выходы на поверхность кровли, в пласте 9 – подошва.
Пересчитываем вертикальные мощности на истинные (прил. I);
Нист = Нверт cos α,
где α - угол падения слоев соответствующей толщи; 
Нист - истинная мощность соответствующего слоя;
Нверт - вертикальная мощность соответствующего слоя.
Затем производится построение вертикального разреза по линии; заданной преподавателем. Вертикальный масштаб разреза принимается равным горизонтальному.
В сечениях разреза, не совпадающих с падением пород, угол падения будет искажен. Искаженные в плоскости вертикального разреза тангенсы углов падения пород можно определить по формуле:    
            tq αвид = tq αист ∙ cos β,
где αвид - угол падения в плоскости разреза в сечении, не совпадающем с падение слоев
αист - истинный угол падения пород;
β - угол между направлением разреза и направлением падения пород.
Угол в косом сечении может определяться при построении разреза по специальным монограммам.
На разрезе вначале изображаются слои верхней толщи, до поверхности несогласия. Затем, по имеющимся выходам на поверхность слоевых границ нижней толщи, пользуясь также рассчитанными углами падения, показываем слои нижней толщи, продолжая их до поверхности несогласия (последней они будут срезаться). Контролем правильности построения разреза является соблюдение вертикальных мощностей пластов в пределах всего разреза.
Задание выполняется на трех листах чертежной бумаги формата А4. Бланковая карта раскрашивается в соответствии с геохронологической шкалой, проставляются возрастные индексы пород. Изогипсы нижней и верхней толщ показываются различными цветными линиями (без оцифровки). Подписывается заглавие ("Геологическая карта №... с моноклинальным залеганием слоев"), указывается масштаб карты.
Геологический разрез составляется на втором листе бумаги со всеми необходимыми требованиями к его оформлению (заглавие, ориентировка, масштаб, вертикальные масштабные линейки, окраска, возрастные индексы). Слои на разрезе штрихуются в соответствии с легендой к карте. 
Под разрезом помещаются условные обозначения, включающие описание пород с их названиями, возрастной привязкой и мощностями для тех пластов, где они определимы.
На третьем листе выполняется стратиграфическая колонка, в соответствии с требования к ее составлению. 
Задание выполняется по карте 9 масштаба 1:25000. Линия разреза задается преподавателем индивидуально каждому студенту. 

ЗАДАНИЕ 8. Анализ геологической карты с разрывными нарушениями, построение геологического разреза.
При выполнении задания студенты получают навыки чтения и анализа геологических карт с несогласиями и разновозрастными разрывными нарушениями, установления характера и амплитуды смещения по разрывам; овладевают методикой построения геологических разрезов по подобным картам.
Краткие теоретические сведения. 
Характеристика наклонного (моноклинального) залегания слоев, а также основные сведения о несогласиях изложены в задании 7. 
В разрывах со смещениями выделяют сместитель (сбрасыватель) - трещину, вдоль которой произошло заметное на глаз перемещение блоков пород; последние называются крыльями разрыва. При наличии вертикальных перемещений по разрыву выделяет приподнятое и опущенное крыло разрыва. Если сместитель наклонный, то крыло разрыва, располагающееся над сместителем, будет висячим, а под ним - лежачим. У разрывов, относящихся к сбросам, сместитель наклонен в сторону опущенного крыла, которое является одновременно висячим крылом. У взбросов сместитель наклонен в сторону приподнятого крыла, причем висячим является приподнятое крыло. К надвигам относятся разрывы взбросового характера, обычно параллельные осям складок и с пологим сместителем. Разрывы, смещения крыльев в которых происходят в горизонтальном направлении, называются сдвигами.
Величина относительного смещения крыльев по разрыву называется амплитудой. У разрыва сбросового или взбросового характера истинная амплитуда определяется в плоскости сместителя (рис. 8). Кратчайшее (по перпендикуляру) расстояние между одноименными смещенными элементами пласта образует стратиграфическую амплитуду.
Горизонтальная составляющая истинной амплитуды называется горизонтальной амплитудой, вертикальная составляющая - вертикальной амплитудой. Расстояния по вертикали или горизонтали между одноименными смещенными элементами слоя образуют амплитуды вертикального отхода и горизонтального отхода. При вертикальном сместителе разрыва вертикальная амплитуда и вертикальный отход совпадают.

Рисунок 8. Элементы сброса
А - приподнятое (лежачее) крыло, Б - опущенное (висячее) крыло, В – сместитель. Амплитуда: а1-б1 - истинная (по сместителю); а1-б2 - горизонтальная; а4-б1 - стратиграфическая; а2-б1 - вертикальный отход; б2-а3 - горизонтальный отход.

Анализируя геологическую карту с разрывными нарушениями, необходимо помнить, что при наличии разрыва с горизонтальным перемещением крыльев (сдвига) разорванные геологические границы полностью совместятся, если вернуть сдвинутые по линии разрыва крылья в первоначальное положение.
Разрывы с вертикальным сместителем на геологической карте будут прямолинейны, с наклонным (при неровном рельефе) - криволинейны. Кривизна разрыва будет тем заметнее, чем положе разрыв и сложнее рельеф местности.
Если на геологической карте по линии сместителя сброса (взброса) приведены в соприкосновение разновозрастные породы, то определить относительно приподнятое крыло можно по выходам на нем более древних пород, соприкасающихся с более молодыми породами другого крыла. В случае смещения разрывом наклонно залегающей осадочной толщи, конкретный слой в относительно приподнятом крыле будет смещен в направлении падения.
Возраст разрыва определяют по возрасту нарушенных пород: разрыв всегда моложе самой молодой нарушенной им породы; разрыв древнее той толщи, которая перекрывает (погребает) сместитель. Более молодой сброс (или взброс) будет нарушать и сдвигать линию сместителя более древнего разрыва, если последний наклонный. Если более древний разрыв вертикальный, то выход его на поверхность не сдвигается молодым сбросом или взбросом.

Порядок выполнения задания. 
Прежде всего, производим анализ геологической карты.
1. Фиксируем линию несогласия по подошве нижнемеловой толщи с учетом того, что линия несогласия смещена по разрыву.
2. Устанавливаем относительный возраст разрывов: по соотношению между собой и имеющимися на карте осадочными толщами.
3. Устанавливаем приподнятое и опущенное крылья разрывов, отмечаем поднятое крыло знаком "+", опущенное "-". 
5. Определяем тип разрывов с учетом относительного положения крыльев и наклона сместителя. Поскольку сместители у всех разрывов вертикальны и контуры смещенных пород невозможно восстановить, мысленно совмещая сдвинутые крылья, то разрывы относятся к сбросам.
Производя анализ геологической карты, определяем элементы залегания палеозойской и мезокайнозойской толщ с использованием методики и приемов, изложенных в заданиях 4 и 7. Необходимо иметь в виду, что изогипсы каждой толщи следует проводить в пределах всего поля ее распространения в различных тектонических блоках, а графические построения, необходимые для определения азимутов и углов падения толщ, производятся в пределах одного тектонического блока. 
Определяем вертикальные мощности слоев обеих толщ и пересчитываем их на истинные мощности (см. задания 4 и 7).
Так как разрывы вертикальны, то вертикальные амплитуды и вертикальные отходы совпадают. Определяем вертикальные амплитуды смещения по разрывам.
1. Если одной изогипсой на разных крыльях разрыва пересекается кровля или подошва одного и того же слоя, то отмечаем одноименные элементы слоя, лежащие на одной изогипсе по разные стороны сместителя, точками А и В. Разность отметок рельефа отмеченных точек составляет вертикальную амплитуду разрыва F1 (рис.14 ): 1700(А) - 1500(Б) = 200 м.
2. Если одна изогипса не пересекает одноименные элементы слоев на разных крыльях разрыва, для определения вертикальной амплитуды используется заложение, то есть расстояние между изогипсами (рис. 9). Для этого по падению или восстанию слоя переходим с одного крыла разрыва на другое (линия ВТ), одновременно считая количество шагов заложения (величина а). Каждый шаг заложения отвечает подъему или спуску по вертикали на величину сечения изогипс. Если бы не было разрыва, высотная отметка поверхности слоя в точке Б составляла 2100 м, а фактически она равна 1500 м, следовательно, вертикальная амплитуда разрыва F2 равна 600 м.

Рисунок 9. Определение вертикальной амплитуды разрывов c вертикальными сместителями по линиям простирания и с помощью заложения: I- кровля толщи и ее изогипсы; 2 - разрывные нарушения; 3 - относительно приподнятое (а) и опущенное (б) смежные крылья разрывов; 4 - горизонтали рельефа местности. АБ - участок линии простирания (изогипсы), по которой определялась амплитуда разрыва F1; БВ - участок линии падения, по которому определялась амплитуда разрыва F2.

Затем по заданной преподавателем линии проводится построение разреза. Вертикальный масштаб принимается равным горизонтальному. В сечениях разреза, не совпадающих с направлением падения слоев палеозойской и мезокайнозойской толщи пересчитываем углы падения на косое сечение (см.задание 7).
Построение начинается с построения топографического профиля, на который затем выносятся черным цветом вертикальные сместители разрывов, выходящих на поверхность. Затем изображаются слои более молодой толщи (см. выполнение лабораторной работы 6). Если молодая толща по линии разреза перекрывает какой-либо разрыв (что устанавливается мысленным его продолжением на карте до пересечения с линией разреза), то экстраполируем положение сместителя этого разрыва на разрез и проводим сместитель вниз от подошвы молодой толщи. Изображаем на разрезе более древнюю, палеозойскую толщу. Контролем за правильностью построения является соблюдение вертикальных мощностей слоев обеих толщ, а также вертикальных амплитуд их смещения по разрывам. 
Работа представляется на трех листах чертежной бумаги формата А4. Бланковая карта с произведенными на ней построениями вырезается и наклеивается на первый лист. Карта раскрашивается в соответствии с легендой и требованиями геохронологической шкалы, проставляется возрастные индексы пород. Разрывы показываются черным цветом, линией толщиной 0,8 мм, отмечаются значками "плюс-минус" приподнятые и опущенные крылья разрывов, на полях подписываются значения их вертикальных амплитуд. Изогипсы толщ показываются различными цветными линиями (без оцифровки), на полях подписываются элементы залегания толщ. Участки изогипс и отрезки линий падения использовавшиеся для определения амплитуд разрывов, показываются утолщенными линиями.
Геологический разрез составляется на втором листе бумаги, стратиграфическая колонка - на третьем. Требования к разрезу, стратиграфической колонке и условным обозначениям, помещаемым под разрезом, подробно изложены в задании 6. 
Задание выполняется на бланковых картах 13-1 (масштаб 1:50000) или 13-2 (масштаб 1:25000). Линия разреза задается преподавателем индивидуально каждому студенту.

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Вариант 1

1. Структурная геология. Предмет изучения и значение структурной геологии.
2. Тектонические покровы /шарьяжи/, их элементы. Происхождение тектонических покровов.
3. Зарисовать в плане и разрезе сброс с азимутом падения сместителя 225 градусов. Тектоническое нарушение разрывает моноклинальную толщу, сложенную палеозойскими породами. Определить амплитуды смещения по разрыву. Масштаб построений 1:50000.
4. Определить элементы залегания слоев, изображенных на бланковой карте № 6. Согласно варианту (табл. 1) определить глубину подсечения скважинами кровли указанных слоев.
5. Определить элементы залегания угольного пласта по данным трех буровых скважин А, В, С (координаты скважин и глубина залегания пласта в скважинах приведены в таблице 2).
6. Используя бланковую карту 12-1 (1 вариант) построить структурную карту и геологический разрез вкрест простирания основной структуры.
7. Проанализировать бланковую карту №9. Определить элементы залегания несогласно залегающих толщ. Построить геологический разрез в заданном масштабе. 
8. Проанализировать бланковую карту № 13. Определить типы разрывов, вычислить вертикальные отходы разрывных нарушений. Построить геологический разрез.

Вариант 2

1. Формы залегания абиссальных интрузивов
2. Типы и виды слоистости. Параллельная, линзовидная, косая и волнистая слоистость и условия ее образования.
3. Зарисовать в плане и разрезе взброс. Тектоническое нарушение разрывает моноклинальную толщу, сложенную палеозойскими породами. Азимут падения пород – 135 градусов, угол падения – 45 градусов. Определить амплитуды смещения по разрыву. Масштаб построений 1:25000.
4. Определить элементы залегания слоев, изображенных на бланковой карте № 6. Согласно варианту (табл. 1) определить глубину подсечения скважинами кровли указанных слоев.
5. Определить элементы залегания угольного пласта по данным трех буровых скважин А, В, С (координаты скважин и глубина залегания пласта в скважинах приведены в таблице 2).
6. Используя бланковую карту 12-1 (2 вариант)построить структурную карту и геологический разрез вкрест простирания основной структуры.
7. Проанализировать бланковую карту №9. Определить элементы залегания несогласно залегающих толщ. Построить геологический разрез в заданном масштабе. 
8. Проанализировать бланковую карту № 13. Определить типы разрывов, вычислить вертикальные отходы разрывных нарушений. Построить геологический разрез.

Вариант 3

1. Формирование ритмичнослоистых толщ (на примере Донбасса).
2. Морфологическая классификация складок.
3. Зарисовать в плане и разрезе правый сдвиг с азимутом простирания сместителя 60 градусов. Тектоническое нарушение разрывает синклинальную складку, сложенную палеозойскими породами. Определить амплитуды смещения по разрыву. Масштаб построений 1:100000.
4. Определить элементы залегания слоев, изображенных на бланковой карте № 6. Согласно варианту (табл. 1) определить глубину подсечения скважинами кровли указанных слоев.
5. Определить элементы залегания угольного пласта по данным трех буровых скважин А, В, С (координаты скважин и глубина залегания пласта в скважинах приведены в таблице 2).
6. Используя бланковую карту 12-1 (3 вариант) построить структурную карту и геологический разрез вкрест простирания основной структуры.
7. Проанализировать бланковую карту №9. Определить элементы залегания несогласно залегающих толщ. Построить геологический разрез в заданном масштабе. 
8. Проанализировать бланковую карту № 13. Определить типы разрывов, вычислить вертикальные отходы разрывных нарушений. Построить геологический разрез.

Вариант 4

1. Признаки горизонтального залегания. Определение мощности при горизонтальном залегании слоев. 
2. Внутреннее строение интрузивов
3. Зарисовать в плане согласнопадающий сброс с азимутом простирания сместителя 315 градусов и падением в северо-восточном направлении. Тектоническое нарушение разрывает толщу пород, залегающую моноклинально и сложенную палеозойскими породами. Построить разрез. Определить амплитуды смещения по разрыву. Масштаб построений 1:10000.
4. Определить элементы залегания слоев, изображенных на бланковой карте № 6. Согласно варианту (табл. 1) определить глубину подсечения скважинами кровли указанных слоев.
5. Определить элементы залегания угольного пласта по данным трех буровых скважин А, В, С (координаты скважин и глубина залегания пласта в скважинах приведены в таблице 2).
6. Используя бланковую карту 12-2 (1 вариант) построить структурную карту и геологический разрез вкрест простирания основной структуры.
7. Проанализировать бланковую карту №9. Определить элементы залегания несогласно залегающих толщ. Построить геологический разрез в заданном масштабе. 
8. Проанализировать бланковую карту № 13. Определить типы разрывов, вычислить вертикальные отходы разрывных нарушений. Построить геологический разрез.

Вариант 5

1. Критерии установления стратиграфических несогласий
2. Надвиги, их классификация. Образование надвигов
3. Показать в плане и разрезе сброс с азимутом простирания сместителя 135 градусов и падением в юго-западном направлении. Тектоническое нарушение разрывает толщу, смятую в косую синклинальную складку, сложенную палеозойскими породами. Шарнир погружается по азимуту 225 градусов. Определить амплитуды смещения по разрыву. Масштаб построений 1:50000.
4. Определить элементы залегания слоев, изображенных на бланковой карте № 6. Согласно варианту (табл. 1) определить глубину подсечения скважинами кровли указанных слоев.
5. Определить элементы залегания угольного пласта по данным трех буровых скважин А, В, С (координаты скважин и глубина залегания пласта в скважинах приведены в таблице 2).
6. Используя бланковую карту 12-2 (2 вариант) построить структурную карту и геологический разрез вкрест простирания основной структуры.
7. Проанализировать бланковую карту №9. Определить элементы залегания несогласно залегающих толщ. Построить геологический разрез в заданном масштабе. 
8. Проанализировать бланковую карту № 13. Определить типы разрывов, вычислить вертикальные отходы разрывных нарушений. Построить геологический разрез.

Вариант 6

1. Механизмы образования складок.
2. Понятие трещиноватости и отдельности в горных породах. 
3. Зарисовать в плане и разрезе поперечный сброс с азимутом простирания сместителя 225 градусов и падением в юго-восточном направлении. Тектоническое нарушение разрывает толщу, смятую в синклинальную складку, сложенную палеозойскими породами. Определить амплитуды смещения по разрыву. Масштаб построений 1:100000.
4. Определить элементы залегания слоев, изображенных на бланковой карте № 6. Согласно варианту (табл. 1) определить глубину подсечения скважинами кровли указанных слоев.
5. Определить элементы залегания угольного пласта по данным трех буровых скважин А, В, С (координаты скважин и глубина залегания пласта в скважинах приведены в таблице 2).
6. Используя бланковую карту 12-2 (3 вариант) построить структурную карту и геологический разрез вкрест простирания основной структуры.
7. Проанализировать бланковую карту №9. Определить элементы залегания несогласно залегающих толщ. Построить геологический разрез в заданном масштабе. 
8. Проанализировать бланковую карту № 13. Определить типы разрывов, вычислить вертикальные отходы разрывных нарушений. Построить геологический разрез.

Вариант 7

1. Глубинные разломы, их характеристика.
2. Что такое стратиграфический и петрографический горизонты. 
3. Зарисовать в плане и разрезе взброс с азимутом падения сместителя 90 градусов. Тектоническое нарушение разрывает толщу, смятую в синклинальную складку, сложенную палеозойскими породами. Определить амплитуды смещения по разрыву. Масштаб построений 1:25000.
4. Определить элементы залегания слоев, изображенных на бланковой карте № 6. Согласно варианту (табл. 1) определить глубину подсечения скважинами кровли указанных слоев.
5. Определить элементы залегания угольного пласта по данным трех буровых скважин А, В, С (координаты скважин и глубина залегания пласта в скважинах приведены в таблице 2).
6. Используя бланковую карту 12-3 (1 вариант) построить структурную карту и геологический разрез вкрест простирания основной структуры.
7. Проанализировать бланковую карту №9. Определить элементы залегания несогласно залегающих толщ. Построить геологический разрез в заданном масштабе. 
8. Проанализировать бланковую карту № 13. Определить типы разрывов, вычислить вертикальные отходы разрывных нарушений. Построить геологический разрез.

Вариант 8

1. Сбросы и взбросы, их элементы и амплитуды. Классификация сбросов и взбросов.
2. Формы залегания гипабиссальных интрузивов
3. Зарисовать взброс с азимутом падения сместителя 45 градусов в плане и разрезе. Тектоническое нарушение разрывает толщу, смятую в синклинальную складку, сложенную породами мезозойского возраста. Определить амплитуды смещения по разрыву. Масштаб построений 1:100000.
4. Определить элементы залегания слоев, изображенных на бланковой карте № 6. Согласно варианту (табл. 1) определить глубину подсечения скважинами кровли указанных слоев.
5. Определить элементы залегания угольного пласта по данным трех буровых скважин А, В, С (координаты скважин и глубина залегания пласта в скважинах приведены в таблице 2).
6. Используя бланковую карту 12-3 (2 вариант) построить структурную карту и геологический разрез вкрест простирания основной структуры.
7. Проанализировать бланковую карту №9. Определить элементы залегания несогласно залегающих толщ. Построить геологический разрез в заданном масштабе. 
8. Проанализировать бланковую карту № 13. Определить типы разрывов, вычислить вертикальные отходы разрывных нарушений. Построить геологический разрез.

Вариант 9

1. Механизм формирования слоистой толщи при наступлении и отступлении береговой линии.
2. Типы вулканов. Вулканические аппараты
3. Зарисовать продольный взброс с азимутом простирания сместителя 60 градусов и падением в северо-западном направлении в плане и разрезе. Тектоническое нарушение разрывает толщу, смятую в антиклинальную складку, сложенную породами мезо-кайнозойского возраста. Определить амплитуды смещения по разрыву. Масштаб построений 1:50000.
4. Определить элементы залегания слоев, изображенных на бланковой карте № 6. Согласно варианту (табл. 1) определить глубину подсечения скважинами кровли указанных слоев.
5. Определить элементы залегания угольного пласта по данным трех буровых скважин А, В, С (координаты скважин и глубина залегания пласта в скважинах приведены в таблице 2).
6. Используя бланковую карту 12-3 (3 вариант) построить структурную карту и геологический разрез вкрест простирания основной структуры.
7. Проанализировать бланковую карту №9. Определить элементы залегания несогласно залегающих толщ. Построить геологический разрез в заданном масштабе. 
8. Проанализировать бланковую карту № 13. Определить типы разрывов, вычислить вертикальные отходы разрывных нарушений. Построить геологический разрез.

Вариант 10

1. Свойства наклонного залегания, понятие простирания, падения, восстания слоя. Что такое азимуты простирания и падения, угол падения слоя.
2. Заложение и его свойства.
3. Зарисовать в плане и разрезе грабен, образованный взбросами с азимутом простирания сместителей 315 градусов. Разрывная структура рассекает моноклинальную толщу, сложенную породами палеозойского возраста. Падение пород совпадает с простиранием разрывов. Масштаб построений 1:50000.
4. Определить элементы залегания слоев, изображенных на бланковой карте № 6. Согласно варианту (табл. 1) определить глубину подсечения скважинами кровли указанных слоев.
5. Определить элементы залегания угольного пласта по данным трех буровых скважин А, В, С (координаты скважин и глубина залегания пласта в скважинах приведены в таблице 2).
6. Используя бланковую карту 12-4 (1 вариант) построить структурную карту и геологический разрез вкрест простирания основной структуры.
7. Проанализировать бланковую карту № 9. Определить элементы залегания несогласно залегающих толщ. Построить геологический разрез в заданном масштабе. 
8. Проанализировать бланковую карту № 13. Определить типы разрывов, вычислить вертикальные отходы разрывных нарушений. Построить геологический разрез.

Вариант 11

1. Определение истинной мощности при наклонном залегании слоев.
2. Вулкано-тектонические структуры
3. Зарисовать в плане и разрезе горст, образованный сбросами с азимутом простирания сместителей 225 градусов. Разрывная структура протягивается в моноклинальной толще, сложенной породами мезо-кайнозойского возраста. Азимут падение пород – 135 градусов, угол падения – 45 градусов. Масштаб построений 1:100000.
4. Определить элементы залегания слоев, изображенных на бланковой карте № 6. Согласно варианту (табл. 1) определить глубину подсечения скважинами кровли указанных слоев.
5. Определить элементы залегания угольного пласта по данным трех буровых скважин А, В, С (координаты скважин и глубина залегания пласта в скважинах приведены в таблице 2).
6. Используя бланковую карту 12-4 (2 вариант) построить структурную карту и геологический разрез вкрест простирания основной структуры.
7. Проанализировать бланковую карту №9 . Определить элементы залегания несогласно залегающих толщ. Построить геологический разрез в заданном масштабе. 
8. Проанализировать бланковую карту № 13. Определить типы разрывов, вычислить вертикальные отходы разрывных нарушений. Построить геологический разрез.

Вариант 12

1. Пластовые треугольники, их свойства и практическое значение.
2. Формы залегания метаморфических пород.
3. Зарисовать в плане и разрезе ступенчатый сброс, осложняющий залегание мезозойской толщи с азимутом падения 0 градусов. Простирание сместителей 135 градусов. Определить истинные амплитуды смещения. Масштаб построений 1:10000.
4. Определить элементы залегания слоев, изображенных на бланковой карте № 6. Согласно варианту (табл. 1) определить глубину подсечения скважинами кровли указанных слоев.
5. Определить элементы залегания угольного пласта по данным трех буровых скважин А, В, С (координаты скважин и глубина залегания пласта в скважинах приведены в таблице 2).
6. Используя бланковую карту 12-4 (3 вариант) построить структурную карту и геологический разрез вкрест простирания основной структуры.
7. Проанализировать бланковую карту №9 . Определить элементы залегания несогласно залегающих толщ. Построить геологический разрез в заданном масштабе. 
8. Проанализировать бланковую карту № 13. Определить типы разрывов, вычислить вертикальные отходы разрывных нарушений. Построить геологический разрез.

Вариант 13

1. Основные элементы складок. Размеры складок. Анализ складок на геологической карте.
2. Формы залегания эффузивных пород.
3. Зарисовать в плане геол. структуру в мезозойских отложениях, представляющую собой замкнутую линейную антиклиналь, СВ простирания, осложненную диагональным сбросом (угол падения 60). Построить разрез. Определить истинную амплитуду разрыва. М-б 1: 5000. 
4. Определить элементы залегания слоев, изображенных на бланковой карте № 6. Согласно варианту (табл. 1) определить глубину подсечения скважинами кровли указанных слоев.
5. Определить элементы залегания угольного пласта по данным трех буровых скважин А, В, С (координаты скважин и глубина залегания пласта в скважинах приведены в таблице 2).
6. Используя бланковую карту 12-5 (1 вариант) построить структурную карту и геологический разрез вкрест простирания основной структуры.
7. Проанализировать бланковую карту №9 . Определить элементы залегания несогласно залегающих толщ. Построить геологический разрез в заданном масштабе. 
8. Проанализировать бланковую карту № 13. Определить типы разрывов, вычислить вертикальные отходы разрывных нарушений. Построить геологический разрез.

Вариант 14

1. Типы экзогенной складчатости.
2. Признаки поверхностей несогласий
3. Зарисовать в плане и построить геологический разрез через геологическую структуру в палеозойских отложениях, представляющую собой наклонную синклинальную складку. Погружение шарнира 225 градусов. Структура осложнена поперечным правым сдвигом.
4. Определить элементы залегания слоев, изображенных на бланковой карте № 6. Согласно варианту (табл. 1) определить глубину подсечения скважинами кровли указанных слоев.
5. Определить элементы залегания угольного пласта по данным трех буровых скважин А, В, С (координаты скважин и глубина залегания пласта в скважинах приведены в таблице 2).
6. Используя бланковую карту 12-5 (2 вариант) построить структурную карту и геологический разрез вкрест простирания основной структуры.
7. Проанализировать бланковую карту №9 . Определить элементы залегания несогласно залегающих толщ. Построить геологический разрез в заданном масштабе. 
8. Проанализировать бланковую карту № 13. Определить типы разрывов, вычислить вертикальные отходы разрывных нарушений. Построить геологический разрез.

Вариант 15

1.Определение складки и складчатости, типы складчатости.
2. Причины образования угловых несогласий
3. Зарисовать в плане и построить геологический разрез через геол. структуру в мезозойских отложениях, представляющую собой наклонную антиклинальную складку. Погружение шарнира 45 градусов. Структура осложнена поперечным левым сдвигом. 
4. Определить элементы залегания слоев, изображенных на бланковой карте № 6. Согласно варианту (табл. 1) определить глубину подсечения скважинами кровли указанных слоев.
5. Определить элементы залегания угольного пласта по данным трех буровых скважин А, В, С (координаты скважин и глубина залегания пласта в скважинах приведены в таблице 2).
6. Используя бланковую карту 12-5 (3 вариант) построить структурную карту и геологический разрез вкрест простирания основной структуры.
7. Проанализировать бланковую карту №9. Определить элементы залегания несогласно залегающих толщ. Построить геологический разрез в заданном масштабе. 
8. Проанализировать бланковую карту № 13. Определить типы разрывов, вычислить вертикальные отходы разрывных нарушений. Построить геологический разрез.

Вариант 16

1. Формы интрузивных тел
2. Способы определения элементов залегания слоя.
3. Показать в плане и разрезе две несогласнозалегающие моноклинальные толщи: палеозойская - Аз.пад. 100, угол падения 45 градусов; кайнозойская – Аз.пад. 200, угол падения 10 градусов. Определить характер несогласия.
4. Определить элементы залегания слоев, изображенных на бланковой карте № 6. Согласно варианту (табл. 1) определить глубину подсечения скважинами кровли указанных слоев.
5. Определить элементы залегания угольного пласта по данным трех буровых скважин А, В, С (координаты скважин и глубина залегания пласта в скважинах приведены в таблице 2).
6. Используя бланковую карту 12-5 (4 вариант) построить структурную карту и геологический разрез вкрест простирания основной структуры.
7. Проанализировать бланковую карту №9. Определить элементы залегания несогласно залегающих толщ. Построить геологический разрез в заданном масштабе. 
8. Проанализировать бланковую карту № 13. Определить типы разрывов, вычислить вертикальные отходы разрывных нарушений. Построить геологический разрез.

Вариант 17

1. Определения возраста интрузивов
2. Стратиграфические несогласия
3. Показать в плане и разрезе две несогласнозалегающие моноклинальные толщи: палеозойская - Аз.пад. 90, угол падения 15 градусов; кайнозойская – Аз.пад. 200, угол падения 15 градусов. Определить характер несогласия.
4. Определить элементы залегания слоев, изображенных на бланковой карте № 6. Согласно варианту (табл. 1) определить глубину подсечения скважинами кровли указанных слоев.
5. Определить элементы залегания угольного пласта по данным трех буровых скважин А, В, С (координаты скважин и глубина залегания пласта в скважинах приведены в таблице 2).
6. Используя бланковую карту 12-5 (5 вариант) построить структурную карту и геологический разрез вкрест простирания основной структуры.
7. Проанализировать бланковую карту №9. Определить элементы залегания несогласно залегающих толщ. Построить геологический разрез в заданном масштабе. 
8. Проанализировать бланковую карту № 13. Определить типы разрывов, вычислить вертикальные отходы разрывных нарушений. Построить геологический разрез.

Вариант 18

1. Типы эндогенной складчатости.
2. Подразделение трещин 
3. Зарисовать в плане синклинальную линейную складку близширотного простирания в палеозойских отложениях с виргацией осей в северном направлении. Построить разрез.
4. Определить элементы залегания слоев, изображенных на бланковой карте № 6. Согласно варианту (табл. 1) определить глубину подсечения скважинами кровли указанных слоев.
5. Определить элементы залегания угольного пласта по данным трех буровых скважин А, В, С (координаты скважин и глубина залегания пласта в скважинах приведены в таблице 2).
6. Используя бланковую карту 12-6 (1 вариант) построить структурную карту и геологический разрез вкрест простирания основной структуры.
7. Проанализировать бланковую карту №9. Определить элементы залегания несогласно залегающих толщ. Построить геологический разрез в заданном масштабе. 
8. Проанализировать бланковую карту № 13. Определить типы разрывов, вычислить вертикальные отходы разрывных нарушений. Построить геологический разрез.

Вариант 19

1. Понятие согласного и несогласного залегания осадочных горных пород
2. Сдвиги, раздвиги, их происхождение.
3. Зарисовать в плане и построить геологический разрез через геол. структуру в мезозойских отложениях, представляющую собой антиклинальную складку. Погружение шарнира 225 градусов. Структура осложнена поперечным левым сдвигом.
4. Определить элементы залегания слоев, изображенных на бланковой карте № 6. Согласно варианту (табл. 1) определить глубину подсечения скважинами кровли указанных слоев.
5. Определить элементы залегания угольного пласта по данным трех буровых скважин А, В, С (координаты скважин и глубина залегания пласта в скважинах приведены в таблице 2).
6. Используя бланковую карту 12-6 (2 вариант) построить структурную карту и геологический разрез вкрест простирания основной структуры.
7. Проанализировать бланковую карту №9. Определить элементы залегания несогласно залегающих толщ. Построить геологический разрез в заданном масштабе. 
8. Проанализировать бланковую карту № 13. Определить типы разрывов, вычислить вертикальные отходы разрывных нарушений. Построить геологический разрез.

Вариант 20

1. Классификация разрывов со смещением.
2.Признаки нормального и опрокинутого залегания слоев.
3. Зарисовать в плане и разрезе горст, образованный взбросами с азимутом простирания сместителей 160 градусов. Разрывная структура протягивается в моноклинальной толще, сложенной породами мезо-кайнозойского возраста. Азимут падение пород – 250 градусов, угол падения – 20 градусов. Масштаб построений 1:100000.
4. Определить элементы залегания слоев, изображенных на бланковой карте № 6. Согласно варианту (табл. 1) определить глубину подсечения скважинами кровли указанных слоев.
5. Определить элементы залегания угольного пласта по данным трех буровых скважин А, В, С (координаты скважин и глубина залегания пласта в скважинах приведены в таблице 2).
6. Используя бланковую карту 12-6 (3 вариант) построить структурную карту и геологический разрез вкрест простирания основной структуры.
7. Проанализировать бланковую карту №9. Определить элементы залегания несогласно залегающих толщ. Построить геологический разрез в заданном масштабе. 
8. Проанализировать бланковую карту № 13. Определить типы разрывов, вычислить вертикальные отходы разрывных нарушений. Построить геологический разрез.

Вариант 21

1. Происхождение сбросов и взбросов.
2. Структурные этажи, подэтажи, структурно-фациальные зоны.
3. Показать в плане и разрезе взброс с азимутом простирания сместителя 135 градусов и падением в северо-восточном направлении. Тектоническое нарушение разрывает толщу, смятую в антиклинальную складку, сложенную палеозойскими породами. Шарнир складки горизонтальный. Определить амплитуды смещения по разрыву. Масштаб построений 1:50000.
4. Определить элементы залегания слоев, изображенных на бланковой карте № 6. Согласно варианту (табл. 1) определить глубину подсечения скважинами кровли указанных слоев.
5. Определить элементы залегания угольного пласта по данным трех буровых скважин А, В, С (координаты скважин и глубина залегания пласта в скважинах приведены в таблице 2).
6. Используя бланковую карту 12-6 (4 вариант) построить структурную карту и геологический разрез вкрест простирания основной структуры.
7. Проанализировать бланковую карту №9. Определить элементы залегания несогласно залегающих толщ. Построить геологический разрез в заданном масштабе. 
8. Проанализировать бланковую карту № 13. Определить типы разрывов, вычислить вертикальные отходы разрывных нарушений. Построить геологический разрез.

Вариант 22

1. Типы групповых разрывов
2. Параллельное несогласие, причины его возникновения
3. Зарисовать в плане и разрезе грабен, образованный сбросами с азимутом простирания сместителей 180 градусов. Разрывная структура рассекает моноклинальную толщу, сложенную породами палеозойского возраста. Падение пород совпадает с простиранием разрывов. Масштаб построений 1:50000.
4. Определить элементы залегания слоев, изображенных на бланковой карте № 6. Согласно варианту (табл. 1) определить глубину подсечения скважинами кровли указанных слоев.
5. Определить элементы залегания угольного пласта по данным трех буровых скважин А, В, С (координаты скважин и глубина залегания пласта в скважинах приведены в таблице 2).
6. Используя бланковую карту 12-6 (5 вариант) построить структурную карту и геологический разрез вкрест простирания основной структуры.
7. Проанализировать бланковую карту №9. Определить элементы залегания несогласно залегающих толщ. Построить геологический разрез в заданном масштабе. 
8. Проанализировать бланковую карту № 13. Определить типы разрывов, вычислить вертикальные отходы разрывных нарушений. Построить геологический разрез.

Вариант 23

1. Первичное и нарушенное залегание слоев. Взаимоотношение слоистых толщ.
2. Строение поверхностей сместителей.
3. Участок сложен палеозойскими породами, смятыми в синклинальную складку, простирание оси которой – 90 градусов. На этих породах несогласно залегают кайнозойские отложения с наклонным залеганием. Элементы залегания пород верхней тощи: азимут падения – 135 градусов, угол падения – 30 градусов. Нижняя толща прорывается дайкой габбро с азимутом падения – 45 градусов и углом падения 60 градусов. Показать участок в плане и в разрезе.
4. Определить элементы залегания слоев, изображенных на бланковой карте № 6. Согласно варианту (табл. 1) определить глубину подсечения скважинами кровли указанных слоев.
5. Определить элементы залегания угольного пласта по данным трех буровых скважин А, В, С (координаты скважин и глубина залегания пласта в скважинах приведены в таблице 2).
6. Используя бланковую карту 12-1 (2 вариант) построить структурную карту и геологический разрез вкрест простирания основной структуры.
7. Проанализировать бланковую карту №9 Определить элементы залегания несогласно залегающих толщ. Построить геологический разрез в заданном масштабе. 
8. Проанализировать бланковую карту № 13. Определить типы разрывов, вычислить вертикальные отходы разрывных нарушений. Построить геологический разрез.

Вариант 24

1. Определение возраста разрывов.
2. Формы залегания континентальных образований.
3. Зарисовать в плане прямую антиклинальную складку, шарнир которой погружается в северном направлении. Складка осложнена поперечным правым сдвигом с горизонтальным отходом 150 м. Построить разрез. Масштаб 1: 20000.
4. Определить элементы залегания слоев, изображенных на бланковой карте № 6. Согласно варианту (табл. 1) определить глубину подсечения скважинами кровли указанных слоев.
5. Определить элементы залегания угольного пласта по данным трех буровых скважин А, В, С (координаты скважин и глубина залегания пласта в скважинах приведены в таблице 2).
6. Используя бланковую карту 12-1 (3 вариант) построить структурную карту и геологический разрез вкрест простирания основной структуры.
7. Проанализировать бланковую карту №9 Определить элементы залегания несогласно залегающих толщ. Построить геологический разрез в заданном масштабе. 
8. Проанализировать бланковую карту № 13. Определить типы разрывов, вычислить вертикальные отходы разрывных нарушений. Построить геологический разрез.

Вариант 25

1. Тектонические несогласия
2. Генетическая классификация складок
3. Участок сложен палеозойскими породами, с наклонным залеганием, азимут падения – 180 градусов, угол падения – 60 градусов.. На этих породах, в ЮЗ части карты несогласно залегают кайнозойские отложения с наклонным залеганием, азимут падения – 225 градусов, угол падения – 30 градусов. Нижняя толща прорывается вертикальной дайкой диабазов с азимутом падения – 270 градусов. Показать участок в плане и в разрезе.
4. Определить элементы залегания слоев, изображенных на бланковой карте № 6. Согласно варианту (табл. 1) определить глубину подсечения скважинами кровли указанных слоев.
5. Определить элементы залегания угольного пласта по данным трех буровых скважин А, В, С (координаты скважин и глубина залегания пласта в скважинах приведены в таблице 2).
6. Используя бланковую карту 12-2 (1 вариант) построить структурную карту и геологический разрез вкрест простирания основной структуры.
7. Проанализировать бланковую карту №9. Определить элементы залегания несогласно залегающих толщ. Построить геологический разрез в заданном масштабе. 
8. Проанализировать бланковую карту № 13. Определить типы разрывов, вычислить вертикальные отходы разрывных нарушений. Построить геологический разрез.

Рекомендованная литература

1.	Михайлов А.Е. Структурная геология и геологическое картирование. -М.: Недра, 1984, 530с.
2.	Павлинов В.Н. Структурная геология и геологическое картирование с основами геотектоники. Ч.I. –М.: Недра, 1979, 360с.
3.	Кушнарев Н.П., Кушнарев П.Н., Мельникова К.М. Методы структурной геологии и геологического картирования. -М.: Недра, 1984, 376с.
4.	Ковальчук І.О., Шевчук В.В. Геометричні основи складання та аналізу геологічних карт. –К.: НМК ВО, 1993, 104с.
5.	Куликов В.Н., Михайлов А.Е. Руководство к практическим занятиям по структурной геологии и геологическому картированию. –М.: Недра, 1993, 144с.
6.	Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу структурной геологии (для студентов геологических специальностей) / Сост.: В.И.Таранец, В.М.Яновский, Е.П.Бахтарова. Донецк: ДПИ, 1985, 64с.
7.	Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу структурної геології (для студентів за фахом 7.070701 „Геологічна зйомка, пошук та розвідка”, “Буріння”; “Екологічна геологія”) /Укладачі М.Д. Карали, М.С. Заборін, В.І. Таранець. -Донецьк: ДонНТУ, 2010. -40с
8.	Методичний посібник до побудови структурних карт (для студентів специальностей 7.070701, 7.070804, 7.090306, 7.090306.01) /Укладачі В.М.Яновський, В.О.Привалов, А.М.Хромов. Донецьк: ДонНТУ, 2002, 12с.

Приложение 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ К ПОСТРОЕНИЮ СТРУКТУРНЫХ КАРТ

к карте 12-1
№ скважины	Глубина залегания верхнего горизонта, м	
	1-й вар	2-й вар	3-й вар	4-й вар	5-й вар	
1	362	412	435 	215	311	
2	363	413	438 	228	323	
3	347	400	422 	207	329	
4	295	345	371 	170	270	
5	278	330	353 	136	228	
6	284	335	359 	144	223	
7	325	375	400 	192	291	
8	294	346	372 	171	314	
9	276	326	349	148	320	
10	296	348	372 	189	350	
11	286	337	362 	176	346	
12	345	395	421 	224	362	
13	405	456	479	265	369	
14	461	513	537	310	433	
15	520	570	595	353	441	
16	475	526	552	347	468	
17	463	515	538	338	434	
18	485	535	560	351	441	
19	296	347	373	142	213	
20	284	336	359	151	241	
21	276	326	351	148	281	
22	315	366	391	203	353	
23	495	477	503	295	398	
24	378	428	453	259	399	

к карте 12-2

№ скважины	Глубина залегания верхнего горизонта, м	
	1 вариант	2 вариант	3 вариант	4 вариант	5 вариант	
1	235	259	208	296	299	
2	-	278	227	312	306	
3	222	243	192	289	314	
4	185	-	155	245	253	
5	116	137	86	175	161	
6	116	139	-	182	152	
7	175	196	147	244	227	
8	155	178	126	210	258	
9	146	169	117	204	280	
10	180	201	148	231	290	
11	191	-	161	255	310	
12	234	256	206	301	322	
13	287	308	255	352	335	
14	344	366	316	406	406	
15	394	417	366	451	419	
16	368	390	339	423	424	
17	-	355	303	387	373	
18	330	353	300	390	357	
19	132	153	100	184	156	
20	157	181	128	215	212	
21	127	148	97	198	218	
22	178	200	147	240	270	
23	220	245	192	283	287	
24	313	335	286	362	358	
25	172	195	143	240	286	
26	300	322	270	354	330	
27	226	249	-	284	272	
28	375	397	344	427	410	
29	296	318	268	348	355	

к карте 12-3

№ скважины	Глубина залегания верхнего горизонта, м	
	1 вар.	2 вар.	3 вар.	4 вар.	5 вар.	
1	-	161	185	218	347	
2	231	179	-	228	331	
3	198	149	170	207	364	
4	157	-	130	-	308	
5	83	32	55	123	250	
6	90	38	62	124	248	
7	147	93	121	165	307	
8	117	66	92	150	340	
9	120	68	95	136	350	
10	160	107	135	148	380	
11	144	-	117	147	354	
12	199	145	173	190	372	
13	256	204	229	228	385	
14	313	260	-	270	444	
15	363	310	336	322	456	
16	340	290	314	316	478	
17	305	253	278	302	450	
18	307	254	281	313	448	
19	92	39	66	135	237	
20	123	71	96	151	275	
21	98	45	72	122	292	
22	165	113	138	161	353	
23	284	231	259	264	441	
24	269	217	240	249	462	
25	190	139	165	182	375	
26	181	129	155	202	377	
27	250	-	224	-	368	
28	-	160	184	231	341	
29	-	101	-	157	352	

к карте 12-4

№ скважины	Глубина залегания верхнего горизонта, м	
	1 вар.	2 вар.	3 вар.	4 вар.	5 вар.	
1	-	300	225	262	393	
2	266	314	239	268	401	
3	237	286	209	249	374	
4	204	252	177	211	335	
5	163	210	-	153	265	
6	165	213	138	152	272	
7	211	257	185	195	331	
8	187	236	160	184	302	
9	173	222	144	170	290	
10	224	271	199	188	318	
11	210	260	183	186	338	
12	238	285	210	218	383	
13	282	330	255	264	437	
14	358	404	332	333	491	
15	403	452	375	385	540	
16	-	445	370	370	516	
17	383	432	-	352	479	
18	392	440	365	362	481	
19	174	224	147	165	278	
20	187	235	159	187	306	
21	164	210	135	154	284	
22	246	295	220	209	334	
23	287	336	262	252	372	
24	335	382	309	305	448	
25	334	380	308	294	431	
26	373	422	345	343	478	
27	271	319	245	236	372	
28	188	235	162	175	321	
29	420	-	394	393	535	
30	257	-	232	268	395	

к карте 12-5
№ скважины	Глубина залегания верхнего горизонта, м	
	1 вар.	2 вар.	3 вар.	4 вар.	5 вар.	
1	129	185	161	202	230	
2	115	170	143	181	213	
3	-	168	-	175	-	
4	89	-	119	-	190	
5	-	128	-	-	175	
6	61	-	-	128	-	
7	-	126	55	94	126	
8	53	-	30	69	101	
9	-	117	25	64	96	
10	64	121	36	-	107	
11	-	-	-	96	128	
12	96	153	81	120	152	
13	111	168	108	-	180	
14	122	179	-	170	203	
15	57	112	101	-	-	
16	83	139	121	162	191	
17	114	170	119	157	192	
18	110	-	98	-	-	
19	67	124	76	114	147	
20	44	100	80	119	152	
21	19	75	40	79	111	
22	88	146	60	101	132	
23	99	-	-	112	-	
24	80	137	75	114	146	
25	85	142	-	117	-	
26	99	156	100	138	172	
27	-	-	112	-	-	
28	55	113	95	135	165	
29	-	-	122	-	-	
30	111	168	96	133	168	
31	97	153	-	-	170	
32	58	115	97	-	-	
33	-	131	92	132	164	
34	-	-	-	130	-	
35	-	104	97	135	-	
36	53	110	95	134	167	
37	55	112	-	-	161	
38	54	-	-	-	143	
39	-	-	-	-	147